采购需求及技术规格要求
1、货物需求一览表
表1 货物基本信息表
	序号
	货物名称
	数量
	交货期

	1
	激光-电弧复合焊接系统
	1套
	合同签订后5个月内


2、工程技术要求
2.1 设备的主要用途及功能
主要用于磁约束核聚变部件的焊接，可实现激光-MIG/MAG/TIG电弧复合焊接，同时可实现激光自熔焊接、MIG/MAG/TIG电弧焊接功能。
2.2 通用要求
2.2.1 本设备（包括所有零部件、备品备件及其涉及附件等）必须是全新的，选用优质材料制造，所选用的机械、液压、电气等元器件是优质、成熟、可靠的产品。
2.2.2 本设备必须成熟、可靠，设计合理，操作便捷，易于维护和维修，能长期稳定运行。
2.2.3 本设备安全性能符合国家、行业最新相关技术规范、强制性标准的有关规定，具备可靠的安全、报警、防护措施。法律法规对设备安全性有特殊要求的，应当符合有关产品质量的强制国家标准、行业标准。 
2.2.4 本设备应符合国家、地方环保方面强制性标准、相关技术规范的有关规定。
2.2.5 本设备的技术文件、标识、检测中所有计量单位均采用国家法定计量单位。
2.2.6 卖方在投标文件中对招标技术条件须逐条作出响应，投标文件技术方案不得简单复制招标技术条件，应提供可证性材料，包括设备组成及功能说明、主要部件清单和设计方案等。
[bookmark: _GoBack]2.2.7 本项目为“交钥匙”工程，卖方负责设备设计（设备总体方案、设备配置、技术指标）、制造、安装、调试、验收、人员培训、售后服务等内容。
2.3 工作条件
本设备使用环境及动能供应条件如下：
1）环境温度和相对湿度：（-5～+45）℃，≤50% RH；
2）电源：三相电压AC 380V±10%，单相电压AC 220V±10%，频率（50±1）Hz；
3）压缩空气：压力（0.6±0.05）MPa；
如本设备对环境及动能供应条件有更高的要求，卖方应在投标时进行说明。
2.4 安全和环保要求
2.4.1 总体安全设计要求
1）设备外形、结构、布局、尺寸等应符合人机工学要求，布置合理、人员操作、观察方便。信息显示装置应耐久、清晰、含义明确易于理解，并应符合JB/T5062的有关规定。
2）设备存在不能避免或充分限制的危险，应采取必要的安全防护装置（防护装置、安全装置）。
3）对于无法通过设计排除或减少的，且安全防护装置对其无效或不完全有效的遗留危险，应用信息警告操作者。设备具有潜在风险处，均设有醒目的警示标识，警示操作人员进行安全操作。
4）设备可接触的外露部分不应有可能导致人员伤害的锐边、尖角和开口。
5）突出部分、移动部分、分离部分应采取安全措施，防止产生磕伤、碰伤、划伤、剐伤危险。
6）设备各种管线布置排列应合理、美观、无障碍、有效固定。
2.4.2 运动部件安全要求
1）有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应予以封闭或设置安全防护装置，除非它们所处位置是安全的。外部轴电机（除非安装位置人员不可碰触外）应有防护罩，保证运动安全与平稳。
2）运动部件与运动部件之间或运动部件与静止部件之间，不应存在挤压危险和／或剪切危险，否则应按GB/T 12265的有关规定采取安全措施。
3）有惯性冲击的往复运动部件应设置可靠的限位装置，必要时可采取可靠的缓冲措施。若设置限位装置有困难时，应采取其他必要的安全措施。
4）在紧急停止或动力系统发生故障时，运动部件应就地立即停止或返回设计规定的位置，垂直或倾斜运动部件的下沉不应造成危险。系统掉电或紧急制动时，液压系统的安全回路会启动保护，持续提供给工件足够的夹紧力，防止工件滑落。
5）运动部件同时运动存在安全风险时，其控制机构应联锁。不能实现联锁的，应在控制机构附近设置警告标志，并在操作手册中详细说明。在存在风险的位置均设有安全警示，控制系统也设有相应的联锁机制。
2.4.3 工作平台、通道安全要求
1）若有不能在地面操作的设备，应设置钢梯和工作平台。平台和通道应设计防滑和防跌落方式，并尽量不应使操作者接近危险区。必要时可设置踏板和栏杆。钢梯、栏杆和平台应符合GB/T 17888.1-17888.4的有关规定。
2）设备如存在人员进出口，根据操作需要开口的尺寸应符合GB/T18717.1-18717.3的有关规定。人员进出口符合国家标准的要求进行设计，满足人员顺利进出。
2.4.4 电气、控制系统安全要求
1）电气控制柜应具备IP54防护等级，防止粉尘、油污、铁屑进入造成短路或火灾；电线/气管穿过薄板时必须加装保护措施。
2）为防止意外危险，除有特殊规定外，设备电气部分应有防止事故发生的过载、过流、电机超速、漏电、直接接触触电等保护措施。
3）控制系统的有关安全部分的功能、类别和颜色等应符合国家相关标准规范规定。
4）操作人员就近位置必须设置急停按钮，操作控制装置的位置应确保操作时不会引起危险，应设有操作人员操作的工作间。
5）防护围栏应设置安全门，安全门状态监控接入到控制系统，防止有人意外闯入焊接区域发生意外。
2.4.5 安全防护装置安全要求
1）安全防护装置应符合GB/T8196，GB/T18831的有关规定。
联锁装置的联锁保护应符合GB/T 5226.1中的有关规定。
3）必要时应在运动机构的危险部位或附近设置安全标志或涂安全色，以提醒操作、调整和维护人员注意危险的存在。使用安全色和安全标志应符合GB 2894，GB 18209.2的有关规定。
4）本设备及使用的物料应符合国家、地方环保方面强制性标准、相关技术规范的有关规定。
5）本设备应符合国家节能法律法规及其它要求，能效指标符合国家强制性标准、相关技术规范的有关规定，配套的电机、水泵、风机等应采用2级及以上能效等级的产品，禁止采用国家颁布的淘汰设备产品目录中的产品。

